-2      NetKey    (NN_INVALID_CONNECTION)
网络软件锁连接错误。
-3      NetKey    (NN_ALGO_NOT_FOUND)
未能发现网络锁位置。
-4      NetKey  (NetKeyNN_OUT_OF_HANDLES)
No network security positions left.
-5      NetKey  (NN_HANDLE_ALREADY_LOCKED when 2nd client try to lock)
网络位置已经被锁定。
-6      NetKey  (NN_HANDLE_LOCKED, when 2nd client try to query)
网络位置已经被锁定。
-7      NetKey  (NN_INVALID_FUNCTION)
The specified function is not a valid NetSentinel interface function.
-8      NetKey  (NN_INVALID_UNIT)
Requested network security position is not connected to network security server.
-9      NetKey  (CL_RPC_ERROR)
A network error occurred. This may mean that the server you were connected 
to is no longer reachable.
-10     NetKey  (CL_ALGO_NOT_FOUND)
There are no available positions on the network for your program.
-11     NetKey   (CL_OUT_OF_HANDLES)
无可利用的网络位置。
-12     NetKey   (CL_NO_NETINEL_SERVERS)
网络上没有找到安全服务器。
-13     NetKey  (CL_BAD_HANDLE)
Network security information incorrect.
-14     NetKey   (CL_NO_MORE_KEYS)
Can not locate network security server position for current program.
-15     NetKey   (CL_HANDLE_LOCKED) old error message
Another program has locked current network security position.
-16     NetKey   (CL_HANDLE_ALREADY_LOCKED)
Program identification is already used on network security server.
-17     NetKey   (CL_SERVER_DIED)
The server you were connected failed to response.
-18     NetKey   (CL_SERVER_PROTOCOL)
The server does not support communications with your NetSentinel client library 
(version mismatch).
-19     NetKey   (CL_NETWORK_INIT)
An error occurred during network initialization.
-20     NetKey   (CL_SERVER_NOT_FOUND)
被指定的服务器不存在。
-21     NetKey   (CL_CANNOT_CONNECT)
当要连接到服务器的时候发生网络错误。
-22     NetKey   (CL_SERVER_BUSY)
All communication threads for the server are in use.
-23     NetKey   (NN_KEY_REMOVED)
The server has detected that your security key has been removed from a parallel 
port and replaced by a different key.
-24     NetKey   (CL_CLIENT_BUSY)
Network traffic error, can not process request.
-25     NetKey   (CL_TASK_TABLE_FULL)d
The DLL is being used by too many applications.
-26     NetKey   (CL_API_ERROR)
Either the supplied department name is illegal or the max server number is out
of range.
-27     NetKey   (CL_INVALID_REQUEST)
Incorrect parameters have been passed to Set Rainbow Library Parameters.
-28     NetKey   (CL_INVALID_HANDLE_TBL_REQ)
Request to network security server was invalid.
-29     NetKey   (CL_MEMORY_ALLOCATION_ERR)
A request to allocate memory from the operating system has failed.
-30     NetKey   (CL_VERSION_NOT_SUPPORTED)
Network security problem: wrong version.
-31     NetKey   (CL_LOADER_NOT_INSTALLED)
You have failed to run the client loader before starting your application.
-32     NetKey   (CL_UNSUPPORTED_PROTOCOL)
The client library you are using does not support the specified protocol.
-33     NetKey   (CL_ASL_OPTION_NOT_AVAILABLE)
Network security problem: specified option not supported.
-34     NetKey   (CL_ASL_MAX_LICENSE_REACHED)
Maximum number Chief Architect systems for this network already in use.
already in use.
-35     NetKey   (CL_ASL_LICENSE_TABLE_FULL)
Network security server license table is full.
-36     NetKey   (CL_ASL_KEY_REMOVED)
Problem: network server key was removed.
-37     NetKey   (CL_ASL_KEY_CONTENT_CHANGED)
Network security key data has been changed.
-38     NetKey   (CL_ASL_OUT_OF_RANGE)
Network security data not in correct range.
-39     NetKey   (CL_ASL_NOT_INUSE_BY_YOU)
You have attempted to close a sub-license which is not currently open.
-40     NetKey   (CL_INVALID_ASLCMD)
You have  specified an invalid command code in access sub license.
-41     NetKey   (CL_ASL_RSP_PTR_NULL)
Internal network security communication error.
-42     NetKey   (CL_INVALID_SUBLICENSE)
You have specified a sub-license number greater than 56 in access sub license.
-43     NetKey   (CL_FNCT_NOT_AVAIL_IN_LOCAL_MODE)
The function specified is not valid for local mode.
-44     Netkey  (CL_INIT_THREAD_ERR)
Initialization of client thread process failed.
-45     Netkey  (CL_INIT_SEM_ERR)
Initialization of semaphore failed.
-46     Netkey  (CL_INIT_PROTOCOL_ERR)
Protocol failed to initialize.
-47     Netkey  (NN_BAD_HANDLE)
Network security connection timed out or is bad.
-48     Netkey  (NN_GET_LIB_PARAMS_ERROR)
呼唤系统获取Get Rainbow库参数时发生一个普通错误。
-49     Netkey  (NN_INVALID_LIB_PARAMS_FUNC)
被指定的功能是一个无效的功能。
-50     Netkey  (NN_INVALID_KEY_TYPE)
Network key was incorrect type.
-51     Netkey  (NN_SET_LIB_PARAMS_ERROR)
呼唤系统时发生一个普通错误。
-52     Netkey  (CL_DRVR_CONFIGURE_ERR)
尝试设置NetSentinel系统驱动时发现一个错误。
-53     Netkey  (CL_GET_DRVR_INFO_ERR)
获取NetSentinel系统驱动信息失败。
-54     Netkey  (CL_INIT_RDP_ERR)
在初始化NetSentinel系统驱动的时候发生一个错误。
-55     Netkey  (CL_HANDLE_NOT_FOUND)
Network connection identification not a valid position.
-56     Netkey  (CL_TASK_NOT_FOUND)
The current task/application cannot been find in NetSentinel task table.
-57     NetKey  (BAD OFFSET)
Your network identification number is greater than maximum number of licenses.
-58     NetKey  (KEY CORRUPTED)
在网络狗中发现无效数据。
-59     NetKey  (DRIVER READ ERROR)
要读取软件狗的时候发生一个错误。
-60     Netkey
File is currently being used by another user. The LCK file can be deleted to
unlock this plan if you are sure that no other user is currently it.
-61     Netkey
Can not open file lock
-62     Netkey
Not enough memory to process file lock checking
-63     Netkey
文件锁定大小错误。
-64     Netkey
建立锁定文件错误。
-65     NetKey
In order to run 16 Bit multi user version of Chief Architect from the network,
you must assign a drive letter to the connected network drive. Please contact
your system administrator for help.
-66     doFramework
Cannot obtain a timer for network coordination.
-67 plan::drawPlan
网络失败，立刻保存文件并重新启动程序。
-135     wall::wallOpening
在一堵墙上有太多的门和窗,程序不能全部处理它们。
-136     wall::wallOpeningUpLow
在一堵墙上有太多的门和窗,程序不能全部处理它们。
-137     wall::wallOpening
在一堵墙上有太多的门和窗,程序不能全部处理它们。
-138     wall::frameOpens
门或窗离墙末端太近，不能生成合适的框架。
-334     genOpenCheck
一扇窗、门或其他开口交迭在一起，包含了另外开口或被包含于其中。移动或缩放
两个或其中一个开口可能纠正这种情况。

-349     genCurveSurf
一堵墙里开口(窗、门等)太多，程序不能全部处理它们。
请将这个文件发送给 ART 公司的技术支持人员，并标明"错误 349"。
-436     genSurfMainPts
墙表面生成错误。
-488
程序内部错误。请报告ART 公司,并告诉他们错误是怎样生成的。你可以把这个文
件保存下来。我们可能用它来重现这个错误。

-1004
## 不存在。
-1005
你的可执行文件已经被改变或变动。
-1006
MATERIAL.DAT文件不存在或者说在你的安装目录下没有找到。

-1007
MATERIAL.DAT文件被删节或者长度为零。
-1008
File MATERIAL.DAT文件被改变或被破坏了。
-1010   wall::lineEndLocs 
一段非常短的墙体，被发现可能嵌入在另外一段厚墙中，它的位置位于
## 楼层。
-1022
未能找到任何图像文件。这些文件应位于名称为图像的子目录中，并位于 
你的安装目录中。
-1030   TB_createToolbar
不能分配内存去创建一个工具栏。
-1031   TB_createToolbar
工具栏视窗的编号已经在使用。
-1032   TB_createToolbar
只有一个工具栏可以被设置为一个主工具栏。
-1033   TB_createToolbar
不能创建另外一个工具栏。最多只允许80个工具栏。
-1034   TB_createToolbar
不能分配内存用于这个工具栏。
-1035   TB_createToolbar
工具栏手柄无效。
-1036   TB_createToolbar
不能分配内存用于按钮。
-1037   TB_UserActionDragDrop
在一个工具栏中按钮的数目不能超过限制数目(64)。
-1038   TB_UserActionDragDrop
你不能删除实用工具栏中的一个按钮。
-1039   TB_UserActionDragDrop
你不能删除平面图0（主）工具栏中的最后一个按钮。
-1040   TB_UserActionDragDrop
你不能将这个按钮增加到实用工具栏中。
-1041   TB_insertAction
你不能改变这个按钮。
-1042   TB_insertAction
在一个工具栏中不能删除最后一个按钮。
-1043   TB_insertAction
在工具栏上不能插入重复的按钮，或者当工具栏已经包括最大数目(64)
的按钮时再插入按钮。
-1044   TB_exchangeAction
内存分配错误。
-1046   TB_addBtn
在每个工具栏中不能有重复的按钮。
-1047   CustDlgProc
不能删除平面图0(主平面图)的工具栏、实用工具栏或编辑工具栏。
-1048   TB_deleteBtn
活动工具栏至少必须有一个按钮。
-1049   TB_switchmode
不能创建工具栏。
-1050   TB_createBitmapList
工具栏配置文件被破坏(##)。你可以删除这个文件并让系统再建立一个，
不过你将丢失全部自定义工具栏和工具栏的变化。你可以用一个相同文件
的备份来替换它。
-1053   TB_writeCustTBinfo
不能打开工具栏配置文件(##)来储存工具栏信息。
-1055   TB_createTBBList
toolbar.dat文件被改变或损坏了。
-1056   TB_createTBBlist
在你的工作目录中没有找到toolbar.dat文件，在本程序中你将没有工具栏。 

-1057
不能打开自定义工具栏设置文件(##)
-1058   TB_createBitmapList
不能打开工具栏设置文件(##)
-1059   TBS_readCustTBinfo
工具栏设置文件格式不对。
-1060   ToolbarButton (Up/Down)
这个按钮在这种模式下不能被使用,它是无效的或不能使用的。例如CAD 模式中使用墙按钮。
-1333
演示版运行时间已满。一个运行过程只有 2 个小时。
-1334
撤销功能在演示版中是不能使用的。\n\nChief Architect支持多重的撤销和重做。
\n 在编辑>参数设置>常用选项中你可以设置它的功能。
-1340   picture::setRect
一个CAD 对象的位置或者其他信息被破坏。它被移动到你图纸的左上部区域。

-1900   modClass::filletItem
必须删除那些位于其间的线条来接合这两条被选择的线条。确定吗？
-1901   TOOLBAR::TB_writeCustTBinfo
工具栏配置被改变。保存这个新的配置吗？
-1902   TOOLBAR::TB_UserActionDragDrop
移去并删除这个按钮?
-1906   getPlatForHole
顶棚上的洞口只能放置在该楼层上层的楼面上，确定吗？
如果你按确定键，切换到上层楼层去观察这个新的洞口，

-1907   getPlatForHole
楼面平台上的洞口只能放置在该楼层下层的顶棚平台上，确定吗？ 


-2300   plist::at
正试图访问丢失的清单对象(2300)。
-2310   new()
内存分配失败。
-2322    readWall
弧形墙参数错误。弧形墙将要从你的平面图中被删除。 

-2323    readWall
一段墙体被发现远离边界并被移入你的平面图中。你可能希望删除它。
如果可能的话，致电ART公司技术支持部门，告诉我们它的信息。
-2324    readWall
弧形墙角度信息被纠正。
-3009    memError
你的计算机系统内存(RAM)不足够让系统继续。如果本讯息出现后，系统可以继续
的话，使用命令"保存为"保存你的方案到一个新的文件，并退出系统。

-3066    makeTruss
屋面和顶棚表面过于接近或者没能找到，所以不能生成桁架。

-3067    makeTruss
本方案不能支持一个屋顶桁架。除了楼面和顶棚，你可能需要建立屋顶。 

-3068    editC::finishEdit
没有发现和这桁架有关的屋面。
-3069    editC::finishEdit
在这里不能生成新的桁架。
-3070    editC::finishEdit
你只能在平面图视图中绘制椽、搁栅和桁架。
-3076    placeBlockDlg::commandHandler
图块正在使用中，不能被删除。
-3077    placeBlockDlg::commandHandler
全部CAD图块正被用于本方案。
-3078    checkLayeredWallOutside
这段墙的墙层可能被翻转。一般在墙规格对话框墙层图示中最顶上的墙层应
朝外。使用在墙规格的第一个选项卡中的"倒转墙层"命令来纠正它。


-3079    checkLayeredWallOutside
位于楼层##这个位置的墙层有可能被翻转.一般在墙规格对话框墙层图示中最 
顶上的墙层应朝外。使用在墙规格的第一个选项卡中的"倒转墙层"命令来纠正它。
 

-3080    checkLayeredWallOutside
如果在这段墙上的非常低的顶棚是一幢一层半房屋的阁楼区域的一部分的话，那么
这段墙的墙层可能被翻转。一般在墙规格对话框墙层图示中最顶上的墙层应朝外。 
使用在墙规格的第一个选项卡中的"倒转墙层"命令来纠正它。
 
 

-3081    checkLayeredWallOutside
位于楼层##这个位置的墙层有可能被翻转.一般在墙规格对话框墙层图示中最 
顶上的墙层应朝向一层半房屋的部分阁楼区域。使用在墙规格的第一个选项卡
中的"倒转墙层"命令来纠正它。

 

-3800    wall3DEditTest
警告:在三维墙编辑中位于##这个位置的墙顶部被移动。另一段墙位于其上并 
可能交迭于它，因而不能和其恰当地接合。

-3801    wall3DEditTest
警告:在三维墙编辑中位于##这个位置的墙底部被移动。另一段墙位于其下并 
可能交迭于它，因而不能和其恰当地接合。
 

-3802
不能建立橱柜，宽度不够。
-3804    notInTemp
你可能打不开你的临时目录(##)下的平面图文件或保存文件到其下。 

-3808    editSpCallout::create
在这楼层(楼层0)该标记不能作为框架参照标记。只有在底层或更高的楼层它 
才起作用。
-3810    polyLine::polyRepair
一条多义线(可能是屋面、台面或楼板)应该是封闭的，但在其两条线段之间有缺口。
已经移动了一条线段或弧去闭合这个缺口。

-3812    roomDlg::display
你设定的顶棚高度要被增加。一个房间只能有一个顶棚高度。如果这房间被其上 
楼层部分覆盖的话，那么这个顶棚高度应是你设定的顶棚高度(##)和上层楼面底部 
高度两者间的较高高度。如果你希望的话，你可以在"低顶棚"框中设定低顶棚高度。 


-3901    wallPolyTest
改变这段墙的顶部可能使它和其上的墙交迭，或者当该墙顶部被降低时，会在顶部
形成一个缺口。一般你应移动最高的墙的顶部或者是最低墙的底部。单击确定继续
编辑。

-3902    wallPolyTest
降低这段墙的底部可能使它和其下的墙交迭。或者当其底部被抬起时，会在底部
形成一个缺口。一般你应移动最高的墙的顶部或者是最低墙的底部。单击确定继
续编辑。
-3820    platEd::rimToRoof
屋顶挑檐可能挤入##楼层上的墙太深了。
-3977    placeBlockDlg::commandHandler
清除文件中所有未使用的CAD 图块?
-4000    AboutProc
请输入你的全名, 这样你可以注册使用这个软件。
-4010    WndProc
在生成影片时，视窗不能被最大化或还原。
-4011    WndProc
在生成影片时，视窗不能被最小化(缩成图标)。
-4022    Movie
你正运行在16位颜色的视窗模式下,颜色可能颤动。
虚拟动画片段在这模式下不能被压缩，文件可能会很大。
-4203    modClass::checkCopyOnTop
在原件上已经直接放置了一个屋面、屋顶洞口、台面或楼板的副本。
它将要被删除。必须移动或缩放一个副本使它不直接覆盖在原件之上。

-4204    modClass::checkCopyOnTop
屋顶、台面或楼板洞口的副本正好交迭于被复制的原件洞口之上。
新的副本将被删除。
-4205    modClass::checkCopyOnTop
警告, 新的被复制的对象是放置在原件之上。
-4292    makeConnect
只有一个楼梯段能被连接到一个平台边上。选择这个平台并使用断线编辑
按钮断开平台边使每个楼梯段都能连接到相应的平台边上。
 

-4293    editPath::create
不能在10层的建筑中放置楼梯。
-4294    editPath::create
不能在阁楼中放置楼梯。
-4401    mullOpening::mullOpening::createBlock, assemble
你一次不能组合超过二十扇窗和门在一起。
-4402    mullOpening::assembleHorizontal
开口彼此之间的距离必须在600毫米之内才能被组合起来。
-4403    mullOpening::assembleHorizontal
如果每个开口在水平方向上要组合起来的话，它们的底部高度必须相同。 

-4404    mullOpening::delOpen
开口是位于门窗的每边之间。不能从组合件中删除它。
-4405    mullOpening::delOpen
不能从组合件中删除开口，因为在一个组合件中至少要有两个开口。
请使用炸开按钮。
-4406    mullOpening::assembleVertical
开口彼此之间的距离必须在600毫米之内才能被组合起来。
-4407    mullOpening::createBlock
凸窗和弓形凸窗不能成为一个组合开口的一部分。
-4408    mullOpening::createBlock, mullOpening::assembleVertical/Horizontal
组合在一起的开口必须属于同一墙体。
-4409    mullOpening::assembleHorizontal
接合在一起的组合开口的边必须平直。
-4410    mullOpening::assembleVertical
一个非平顶开口不能和其上的另一个开口组合。
-4411    mullOpening::createBlock
这种类型的窗或门图库可能不能组合进一个组合件中。
-4455    editOpening::centerOpening
墙或其他开口使被选择的窗或门不能移动足够的距离置中。

-4456    elimTrussFraming
挑檐支架以山墙形式从一个屋顶桁架延伸出来。挑檐支架延伸于其上的
桁架通常在桁架设置对话框中被设置为"末端桁架"和"简化山墙形"，或者仅为"末
端桁架"。

-4457    wall::findDisconnectWall2
如果其锁定中心状态被改变的话，弧形墙不能被连接。
-4458    EditCadDlg
如果对象长度太小以致于按当前数字样式不能显示的话，它将被显示为零。
可实际上它并不等于零。通过单击数字样式...按钮并切换"小数形式英寸"
或"小数形式英尺"模式，你可以查看其数值。

-4459    cabMove::create
你不能在一个阁楼楼层放置橱柜、设备、家具或单独的壁炉。 
如果你希望它是你房屋的具有任何生活区域的普通楼层的话，
打开显示楼层对话框，使用建立按钮来用一个普通的、有编
号的楼层代替这个阁楼。
-24459   cabMove::create
你不能在一个阁楼楼层放置橱柜、设备、家具或单独的壁炉。 
-4460    editW::finishEdit
你已经在一个阁楼楼层上绘制了相当数量的常用墙。你可能希望该
楼层是有编号的普通楼层，可能是第二层。如果你希望它是你房屋的
具有任何生活区域的普通楼层的话，打开显示楼层对话框，使用建
立按钮来用一个普通的、有编号的楼层代替这个阁楼。
 

-4601    pictIO::readnext
被读取的文件早先被终止。可能正在写入的系统在完成任务前已经崩溃。
尝试恢复被写入的数据。
-4602    pictIO::readnext
被读取的文件早先被终止。文件错误?
-4603    service::readArray
从这个方案的文件中不能读取一些标准电气图符。
-4604    fixtHeader::readFixture
不能读入设备/家具信息到这个方案。
-4605    pictIO::readText
在文本输入文件中线条太长或格式不对。
-4606    service::readAll
电气信息丢失或损坏。
-4607    service::readAll
对于一个电气对象错误的线路信息。对象被恢复回文件,请检查你的线路
连接。
-4702    FiSvDlgProc
文件或目录的名称长度超过八个字符，或者这些名称中的一个或驱动器
字母没有别正确输入。
-4703    FiSvDlgProc
没发现驱动器或目录。
-4704    FiOpDlgProg
没发现文件，或者说没发现驱动器或目录。
-4705   genPlanInfo::readWallLayers
读取墙层用于输出时发生错误。
-4706   genPlanInfo::readMatDefs
读取材料定义用于输出时发生错误。
-4708    makeNewYard
周界线已经存在，不能生成新的缺省周界线。
你可以用你希望的任何多义线改变现有的周界线。
-4820   scheduleDlg::commandHandler
不能为该对象类型创建新表。该对象类型所有楼层的有关表格
已经存在。
-4822   scheduleDlg::commandHandler
不能在该表中包括所有楼层，因为其他的一些楼层的表已经存在。

-4823   scheduleDlg::commandHandler
必须重设楼层使表为旧值。你选择的楼层已被另外一个表所涵盖。

-4824   planWindow::commandHandler
没有发现要重建的整浇基础底板。如果你没有建立的话，可能需要建立一个基础。

-4884   modClass::finishEdit
这屋面上的两个洞口彼此相交或重叠。
-4885   modClass::finishEdit
这台面上的两个洞口彼此相交或重叠。
-4886   modClass::finishEdit
这楼板上的两个洞口彼此相交或重叠。
-4887   modClass::finishEdit
这楼面平台上的两个洞口彼此相交或重叠。
-4888   modClass::finishEdit
这多义线中的两个洞口彼此相交或重叠。
-4904   modClass::checkCopyOnTop
警告,被复制的对象正重叠在原件上。保留这个重叠的副本吗?
-4905   modClass::checkCopyOnTop
警告,被复制的对象正重叠在原件上。保留这个重叠的副本吗?
-4906   room::fixRoomCeiling
这间房间顶棚的部分
这间房间的顶棚部分，位于底部比你要求的顶棚高度要低的另一
间房间或楼面区域的下方。这块区域的顶棚高度将被降低。单击
确定按钮降低房间顶棚其余部分的高度使该房间高度一致。单击
取消按钮使顶棚的其余部分保持你所要求的高度。

-4907   picture::readCadLayer
在显示对象对话框中命名的CAD图层\n可以被移到新的用户图层上
(101图层及以上)\n在那里它们将不会和系统对象产生冲突储存，
这些图层储存在\n图层1 至 100.\n\n确定要移动这些图层吗?
-4929   DoWMCadCom
在按断开线条按钮前，你必须先选择一根线条或多义线。
-5040    editC::finishEdit
这条搁栅方向线的一个末端不在顶棚或楼面平台内。
-5041    editC::finishEdit
这条搁栅方向线的一个末端位于一个没有搁栅的敞开顶棚或楼面的上方。 

-5042    editC::finishEdit
这条搁栅方向线的一个末端位于混凝土板楼面的上方。 
-5043    editC::finishEdit
新的格栅方向线的方向不同于位于同一平台上方的另一条搁栅方向线的方向。

-5044    roofSurf::initSetup
一个新屋顶或顶棚的基线应位于你点击设定屋顶或顶棚高端对面的墙边上。 

-5047    groupMove::finishEdit
没有按要求复制全部楼层，因为在平面图中还没有创建这些楼层中的一个或
更多个楼层。在平面图上建立了适当数目的空白新楼层以后，你可以重做这
个复制。
-5048    groupMove::finishEdit
当使用"编辑区域"进行复制时，副本必须被拖曳或放置到离开被编辑区域至少
一半其宽度（横向移动）或高度（垂直移动）的距离。 

-5049    groupMove::groupMoveSetup
以其为轴线映射编辑区域的线的角度必须是被许可的，这样被映射的墙体也
能维持被许可的角度。 

-5832    checkSky  DEBUG PROC
屋面内存错误--请向ART公司报告。
-6001    DoWMCommand
菜单选项不可使用。
-6002    DoWMCommand
正在记录或回放一段虚拟动画影片。
-6040    movieObject
不能保存影片图象。
-6041    movieObject
要改变位图格式，内存不够。
-6887    dimensionDlg::commandHandler
***  警告  ***    如果"1/8英寸"和"1/16英寸"没有被勾选，将不出现分数类型
的英寸标注 - 你的尺寸标注有可能彼此不一致。 

-7000
图符图库文件不正确。
-7001    accessLib
在你的安装目录下没有找到设备图库(文件FIXTLIB.LBA)。

-7002    accessLib
在你的安装目录下没有找到家具图库(文件FURNLIB.LBF)。

-7003    accessLib
在你的安装目录中不能发现这个图符图库(文件SYMBLIB.LBS)。

-7004    accessLib
在你的安装目录中不能发现这个窗图库(文件WINDLIB.L2W)。

-7005    accessLib
在你的安装目录下没有找到门道图库(文件DRWAYLIB.L2E)。

-7006    accessLib
在你的安装目录下没有找到橱柜门图库(文件CABDRLIB.L2C)。

-7007    accessLib
在你的安装目录下没有找到橱柜模块图库(文件MODULLIB.L2M)。

-7008    accessLib
在你的安装目录下没有找到门图库(文件DOORLIB.L2D)。
-7010
图符图库文件不正确。
-8001       setupTypeIn
在视窗中你必须首先放置一个点。从当前点开始再键盘输入数字，
便能生成线和弧。
-8002       editC::finishEdit
警告:在绘制该搁栅的地方没有发现楼面或顶棚平台。
-8003       editC::finishEdit
当前图层被锁定。不能在一个被锁定的图层上绘制新的CAD物体。 
-8010       PassWord
不能完成删除程序-请致电ART公司获取帮助。
-8021       RoofCadDlg
这个屋顶选择和双坡屋顶或单坡屋顶不兼容。
-8022       modClass::trimItem
你起初选择的这个对象不能被剪切或延伸。
-8023       modClass::trimItem
你选择的对象没有一个可以被剪切或延伸。
-8024             editRoofPlane::finishEdit
如果屋顶边中的一条和邻近边的距离为零或者方向相反的话，将
不能移动它， 请尝试手工移动屋顶边到靠近你认为在接合它们
前应该交合的地方。 你可能需要从一个屋面上增加或移除一条边。

-8025       modClass::trimItem
不能剪切或延伸屋顶桁架。
-8026       editRoofPlane::finishEdit
第二个屋面的基线必须平行于第一个屋面的基线。
-8027       editPullRect::finishEdit
你刚才绘制的矩形没有被完全包含在一个屋面内,所以不能生成一个
天窗。 
-8028       modClass::trimItem
不能剪切或延伸一个CAD方体!
-8301       PassWord
你必须输入你的名字。
-8302       PassWord
你的CD 密钥必须至少8个字符长。
-4820       schedule::create
不能为这个对象类型建立新的表。在所有的楼层上，这个对象类型
的表已经存在了。
-4822       scheduleDlg::commandHandler
在这个表中不能包括所有的楼层，因为一些其他楼层的表已经存在。

-4823       scheduleDlg::commandHandler
必须重设楼层使表为旧值。你选择的楼层已经另一个表所涵盖。

-8901       editRoofPlane::finishEdit
这个屋面角比这点或该点捕捉到的屋面高。按确定命令围绕其基线
旋转屋面改变该角的高度。

-8910       PassWord
密码解除差不多要完成了。按确定按钮，在你当前的机器上终止所有访
问，并通过互联网解除你的密码。通过互联网解除，能使你为这台或另
一台机器获得一个新的密码。现在是你可以放弃的最后一个机会！

-8911
在你的打印端口没有安装软件狗或者安装了错误的软件狗。
-9001       DoWMCommand
在能改变屋顶属性之前，该方案的底层必须存在于内存中
(为这使用显示楼层对话框)。 
-9002       makeAllRoofs
没有找到这套方案的底层，或者说在楼层顺序中有缺口。比如
底层和第三层存在，但没发现第二层。在建立一个屋顶前，底
层和顶层之间的所有楼层必须具备。
-9003       roofSurf::connectEdges
不能生成屋面。
-9004       roofSurf::connectEdges
在生成屋面时边脊有错误。
-9005       roofMaster::checkBaseLines
在屋顶基线多义线中有一个缺口。该多义线没有闭合。
你需要绘制另外的基线，使它闭合。
-9006       roofSec::setupSideRidges
相邻的平行屋顶基线阻止了自动形成屋顶。
-9007       roofSec::setupSideRidges
A相邻的平行屋顶基线阻止了自动形成屋顶。
-9008       editRoofPlane::dblClick
不能改变一个屋顶上的一个洞口的规格。应该打开包含这个洞口
的屋顶部分的设置。
-9009       modClass::initEdit
不能选择一组包括了一个多义线洞口的CAD对象。
-9020       platForm::makeAllPlats
没有找到这套方案的底层，或者说在楼层顺序中有缺口。比如，
除非你有底层和第二层，否则你不能有第三层。不能建立楼层
和顶棚平台。
-9041       roofSurf::kneeWall
在这腰墙开始的部分附近，没有合适的屋面。需要的屋面，
其高端应终止于和腰墙高度相符的地方。
-9042       roofSurf::kneeWall
屋顶坡下和腰墙平行的墙被指定为一堵山墙或高坡墙。取消这个
指定，使在这墙上能生成斜坡屋面以和腰墙上生成的屋面接合。


-9043       roofSurf::kneeWall
不能降低这堵腰墙。 墙是否位于屋顶下并和山墙的任一边垂直?

-9044       roofSurf::kneeWall
这堵腰墙下方的屋面的被选择的边，在其和腰墙相交的地方
不水平。
-9045       roofSurf::kneeWall
不能降低这堵腰墙。屋面被调整的幅度将足以完全删除上面
这堵。
-9046       roofSurf::kneeWall
腰墙可能太矮了。最低的高度是1200 毫米。
-9047       roofCrossCheck
天窗屋顶洞口离开屋面边太近了。当生成下面的顶棚时，
天窗洞口延伸超出下面的边。
-9050       roofSurf::setupLower
被指定为“屋顶坡面下延”的墙可以不被指定为“山墙”或“高坡墙”。

-9051       roofSurf::setupLower
一堵被指定为“屋顶坡面下延”的墙在其两端必须和从端点垂直延伸
出去的两堵墙按顺着屋顶坡度的方向相连。每段墙体都必须被指定
为“山墙”。
-9052       roofSurf::setupLower
一堵被指定为“屋顶坡面下延”的墙在其两端必须和从端点垂直延伸
出去的两堵墙按顺着屋顶坡度的方向相连。每段墙体都必须被指定
为“山墙”。
-9053       roofSurf::setupLower
如果一堵被指定为“屋顶坡面下延”的墙在屋顶坡面的两端都有一堵
平行墙的话，这些墙必须是同直线的。
-9054       roofSurf::setupLower
被指定为“屋顶坡面下延”的墙必须在屋顶坡面的高端有
一段平行的墙来定义屋顶的坡度和高度。
-9055       roofSurf::setupLower
不能指定这段墙为“屋顶坡面下延”。
-9058       createBaySurf
凸窗上方的屋顶很低，但凸窗（在其对话框设置中）
没有被标记为正在屋顶斜坡下。
-9059       createBaySurf
这扇凸窗（在其对话框中）被标记为被降低以迎合屋顶坡面。
不过这个屋顶在其上方足够高，不需要这样标记凸窗。

-9060       roofSec::getCollinear
这两堵墙几乎在一直线上，只相隔50毫米。你可能想精确地
对齐它们。当要自动生成屋顶的时候，墙略微地超出屋顶基线
将出问题。
-9061       roofMaster::makeAllPolys
楼层##从本方案的楼层文件中丢失。你应尽可能恢复
或重建这个楼层。
-9062        roofMaster::loadAllSoffits
## 楼层丢失。
-9063       fixupSoffits
属于一个屋面的块状体不正确或丢失。 
-9064       DoShowDlgLayoutBox
没有找到这图纸图象的平面图(floor ##)，所以不能显示
"显示对象"对话框。
-9110       viewFcn
不能打开你光驱上的提示文件。
-10024      platForm::bayLineElim
显示三维凸窗时发生小错误。
-10050      wallDlg::commandHandler
不能使墙宽度小于 ## 英寸。如果这样小的话，那么其主墙层只
有1/16英寸厚。
-10051      wallDlg::commandHandler
刚定义的墙层在看上去应是外墙的外表面使用了石膏灰胶纸夹板。
这些墙层定义正确吗?外墙层应在图示的上部。

-10052      wallDlg::commandHandler
线宽度必须在1和20之间。
-10053      plan3D::makeGroupTrim
在一个组合门窗单元中平直的窗扇或门和弯曲的窗扇或门是
混合在一起的。在三维视图可能显示不正确。
-10054      wall::lineGen
一堵墙和另一堵墙同直线并交迭。要修正它，你可以在它们
交迭的地方往回绘制其中的一堵墙。这样能除去交迭的部分。

-10055      wallDlg::apply
被定义的墙层中的主墙层是一层很薄的表面。这可能是正确的，
但是不常见。
-10056      fixDimen
不能恰当地更新尺寸标注线。这可能由于墙体之间并不是真正
的平行。要纠正它，只要略微移动一下标注线就可以了。
 
-10501      AdjustStart
在该点连接了太多的墙，不能再连接另一段墙了。
-11111      plan::unswizDimen
不能连接标注线于它定位的一个对象。如果文件被保存并再次打开，将
纠正这个问题。
-11608      plan::read
本文件由Chief Architect建立,它不能被3D Home Architect读取。
-11609      DoWMCadCom
当前活动视窗是一个CAD详图视窗时，才能得到平面图轮廓。
-11610      plan::readVerts
读取顶点时发现坏的.PLn文件条目。
-11611   plan::readVerts
.PLn 文件的顶点次序被破坏。
-11612   plan::read
本版本程序不能再读取由该程序1.x版本生成的文件了。你可以
利用2.0或以后版本读取它们，接着保存。然后它们就可以被本
版本程序读取了。
-11613   plan::read
这个文件是由程序的一个后续版本生成的，不能打开它。
-11614      picture::read
.CAn或其他CAD文件被破坏并不能被读取。
-11615      setStateNorth
不能绘制第二个指北标记。最多只允许一个。
-11616   modClass::initEdit
这个构件被锁定不能沿这个方向移动。
-11617      picture::readObject
在被打开的文件中应该沿着多义线对象的线对象不存在。
这个有缺陷的多义线已从你的图中删除。你的平面图已
经被纠正。
-11618      picture::readObject
线或弧对象表明它是一条多义线的部分，但没有发现多义线。
这个指示符被复位。你的平面图已经被纠正。
-11619      elimThinPlat
检查以下从一个楼面到下一个楼面的墙是否有轻微的偏移。 
通过在墙规格对话框中勾选"对齐"使它们对齐。
-11620      picture::dObjectu
不能转换来自于比4.0或4.x版本程序生成的图纸图象。只能打开
你旧图纸的CAD部分。
-11621      plan::readObject
在输入文件中的文本对象不正确，请检查你的文本对象。
-11622      cadBlockInst::explode
X和Y比例不同时不能炸开图块。
-11623      picture::readObject
重复的CAD清单条目(具有相同CAD序列号的两个对象)。 
-11624   AskBlockNameProc
你选择的名称(##)也是在这平面图中一个现有CAD图块的名称。
请选择一个不同的名称。
-11627   sunShadow::create
一个太阳角度标志只能在建立在底层或基础楼层的平面图视图上。 

-11628   plan::read
不能打开来自于以前版本的第二层平面图。
-11631   editText::create and editText::dblClick
文本对象太长了 ，它将被删节到2000个字符。使用两个或更多的
文本对象来生成一个内容非常多的文本。
-11632   TextSetupDlg
制表标点必须大于0，并从左到右增加。 
-11633   fontclass::fontclass()
正要建立一个非TrueType、非Non-Stroked或者没有安装的字体。.  
你正要使用的字体是##.  
请选择"true" 或"stroked"类型的字体，否则会导致出现意料不到
的文本结果。
-11641   picture::breakItem
你正要建立的节点和一个角或一个端点太接近。如果你真的希望靠
的这么近的话，请放大视窗以便更为精确。

-11642   modClass::finishEdit
这个角和你正移动的角不相邻。一次仅能删除一条边。
对象没有被改变。
-11643   modClass::finishEdit
不能删除仅有三条边的对象的其中一条边。对象没有被改变。

-11644   line::makeParallel
如果不使它从多义线中分离的话，不能使这条多义线的边平行
或垂直。
-11645   LineStyleDlg
图案角度必须介于 0 和 360 度之间。
-11646   loadPatNames
在这个文件中没有发现图案。.
-11647   loadPatNames
不能发现或打开图案文件。
-11800     setCadBlockName
CAD图块的实例指向的是一个在你的平面图中不存在的CAD图块条目。
-11801     closestInBlock
被选择的CAD图块的实例参照的是一个不存在的CAD图块条目。
你应该删除这个被删除的对象。
-11802   EditCadItem
这个被选择的组中的对象都不可以被复制。
-11803   EditCadItem
这里不能输入百分比。
-11945   setCadBlockName
你为当前CAD图块输入的名称和这个平面图中另一个图块的名称
相同。你希望当前的CAD图块取代另一图块吗？

-11946   setCadBlockName
你可以输入包含该CAD图块或被其包含的一个现有CAD图块的名称。
不能使用该名称去重命名该CAD图块。 
-12001   startPrint
不能访问打印机打印你的图纸文件。
-12003   PrintSetupDlg
首先单击打印机的名称选择一个打印机。
-12005   DoPrintSetupDlg
在你的系统中未安装任何打印机。不能选择一个打印机。
-12015   PrintHookProc
墙线厚度必须在0和20之间。
-12016   PrintHookProc
线宽必须在0和20之间。
-12017   PrintHookProc
全屏幕比例必须在百分之二十和二百之间。
-12018   printSetupDlg
当一个打印图纸视窗存在的时候不能改变打印机设置。
-12019   getPrinterInfo
不能访问打印机。你可能需要从文件菜单中的打印机
设置菜单中选择另一个打印机。你也可以检查一下，
你的打印机在Windows的控制面板中是否被恰当地设
置了。
-12020   printPage
打印你的平面图时发生错误。
-12021   editPlot::finishEdit
被绘制于离开三维或立面图纸图像太远的线条，超出范围
并且不能被保留。
-12022   DoShowDlgLayoutBox
在三维透视图视窗、直观图或原始平面图不存在情况下的
立面图中，不能显示用于图纸图像的显示对象对话框。


-12023   editPlot::finishEdit
新的线条区域已满。要建立更多新的线条，保存这个图纸并重新打开它。
-12029   printLayWind
不能在一个图纸页面中混合英制和米制。发送到一个图纸页面上
的所有平面图或视图必须属于同一单位。
-12030   printLayWind
材料清单必须被分别打印。它们不能被包括在一个图纸中打印。

-12031   printLayout
不能生成一个图纸打印视窗，因为已经有10个视窗（最多）在使
用中。关闭一个视窗再试一次。
-12032   printLayout
一个图纸打印视窗已经存在。
-12033   DoPrntDlg
你的新平面图还没有被保存。使用“保存”或“另存为”选择一个
文件名称并保存它，然后你可以将它放置入图纸视窗中。
-12034   DoPrntDlg
你方案的楼层还没有被保存。使用文件菜单中的“保存”命令，
然后再试着将它发送到图纸。
-12035   DoFrameCommand, materalList::matDisplay, elevPrep, perspectProc
你已经打开了10个视窗。在再次尝试之前，关闭一个视窗。
-12036   perspectProc
不能从该点生成房间立面图或照相机视图。如果你的视点在建筑
物外面，你可以尝试移动视点使它能更直接地位于建筑物的前方、
后方或两边，而不是在建筑物的任何一角。
-12037   openPrintLayout
不能作为一个图纸打印视窗打开它，因为它上面直接绘制
了平面图项目（墙、橱柜等）。图纸打印视窗中只能包括
CAD信息和使用打印对话框插入的平面图/视图信息。

-12038   DoFrameCommand
在演示版的菜单项目中没有“新文件”项目。重启程序获得一个
可以工作的新的空白平面图。
-12039   getPrinterInfo
Windows系统从你的打印机收到不正确的信息。检查/重启你的打印机、或者系统
并再试一遍。
-12040   viewScene::getPlotterLines
没有足够的空间来储存来自与三维图纸框的线条。只能生成部分线条。

-12041   layoutBox::draw
丢失图纸画面的CAD详图信息。你应该删除这个空白的图纸画面。

-12042   openPrintLayout
图纸打印文件(CAD部分)丢失页面框架信息。
-12043   layoutBox::read
不能发现或打开图纸中的## 平面图。图纸是否保存在与平面图不同的目录中？
如果是这样的，请不要保存这图纸，退出程序，并移动图纸或平面图文件使
它们位于同一目录下，然后再打开这图纸。
-12044   printLayWind
平面图或视图##不在和图纸一样的目录下。推荐图纸保存在包括平面图
的相同目录下。
-12045   cadDetail::getCadDetailDlg
新平面图没有被保存。该平面图不能建立CAD详图窗口，直到
它被保存过。
-12046   CadDetailDlgProc
这个名称和属于这个平面图的另一个详图名称相同。
-12050   cadDetail::getCadDetailDlg
该CAD详图的变换被颠倒。它已被纠正。你有可能需要纠正这详图
的旋转。(在选项菜单中使用旋转视图命令)。

-12051   viewScene::makeAllSurfs
由于你没有框架结构所以视图是空白的，尽管这视图被限于只显示框架。

-12120   printPage
由于内存不够，不能打印平面图或视图。
-12121   printPage
打印被中止。
-12620   printPage
由于磁盘空间不够，不能打印平面图或视图。
-12700   wmCloseProc
不能关闭这个平面图，因为它的图像正呈现在一个打开的图纸窗口中。
-12901   wmCloseProc
视图和其他窗口被打开用于本方案。你可能希望先关闭它们。
单击确定，关闭被打开用于本方案的上一个平面图视窗。
-12902   saveNormPlan
只保存一个多楼层的方案中的一个楼层将不可能保存该方案的所有墙
高度信息。你可能希望使用保存全部的命令。
-12906   printPlan
当前的打印机设置要求按这个比例有##页。切换到##模式使本方案被
绘制为##页。如果你希望中止打印的话，单击取消。
-12903   wmCloseProc
你正在关闭一个没被保存的立面或剖面视图。如果你想先保存
它的话，请单击取消！
-12904   plan::elevate, plan::perspectProc
除非你建立楼面和顶棚，否则本方案在三维和立面视窗中不能正确显示。
因此请使用建立屋顶和楼面对话框。
-12907   printPlan
## 页要求这个比例，确定吗?
-12908   getPrinterInfo
被选择的页面大小不被支持。将打印在它左上角的8 1/2 x 14 英寸以上
的区域。请为它设置你的打印机或设置一个较小的页面大小。
-12909   getPrinterInfo
被选择的页面大小不被支持。将打印在它左上角的215 x 355毫米以上
的区域。请为它设置你的打印机或设置一个较小的页面大小。

-12934   printLayWind
这个视窗的输出内容将交迭在图纸页面的边上。
-12940   layoutChkPlanDel
如果关闭这个视图窗口，它的图纸图象在那里将不能显示
任何尺寸标注线、文本或CAD对象。单击确定按钮继续并
关闭这个窗口。
-13801   polyToWall3D
不能这样改变墙的轮廓- 编辑时作的变动将不被完成。
-14101   editWall::startEdit (from editWall::moveSetup call)
太多的墙与这段墙相交，使它不能被移动。要使它移动，与它
相交的墙的数量不能超过40。将这墙断开为两段墙。如果可能
的话，在另一段墙能穿过的地方断开它，使它能保持断开状态。

-14102   editWall::moveCabSetup
这段墙上附着了太多的橱柜(超过50个)。不能连墙一起移动橱柜。

-14103   closeCorner
被移动墙的端点和一堵墙的端点或墙角很近，但它不和墙角相交。 
这样将影响房间定义和楼层/屋顶的建立。你可能希望将这被移动
的墙和其他墙相交，不过差了一点点；如果是这样的话，你可以将
其延伸到其他墙的端点或墙角。
-14104   switchUnits
为了改变单位，必须关闭所有平面图、视图和材料清单视窗。
-14105   genPlanInfo::getGenInfo
为了系统能正常工作你必须定义底层楼层。在编辑平面图前你必须这样做。

-14106   editWall::forceWallProc
不能沿这个方向移动墙，有障碍。
-14108   editService::startEdit
不能将图符图库中的新图符放置在现有图符的顶上。从现有图符处移开
并再次单击鼠标。
-14109   editConnect::finishEdit
不能连线到一个现有连接的中间部分，必须连接到末端。

-14110   editConnect::finishEdit
这两个对象已经位于同一线路之中。
-14111   editService::finishEdit
开关和特殊插座(电视、电话等)必须放置在墙上。让该对象保留其原有位置。

-14112   service::create
开关必须放置在墙上。
-14113   service::create
这个对象或设备只能放置在顶棚上。试将其放置在离墙300毫米或更远的位置。

-14114   service::create
特殊插座(电视、电话等)必须放置在墙上。
-14115   editService::finishEdit
这是一个只能放置在顶棚上的设备(或者可能是楼面插座)。它不能放置在墙上，
但可以放置在墙附近。
-14116   service::create
在该位置不能复制这个电气对象位于一个现有电气对象之上。

-14117   service::create
不能将这个电气对象复制到平面图上，除非该类的一个对象已经位于平面图上。
使用图符对话框来选择这个对象。

-14118   service::create
这个电气对象必须放置在墙上。
-14119   service::create
这个电气对象不能放置在墙上。
-15398   
数字输入不正确。不允许输入负数。
-15399   getDlgItem1
数字输入不正确。 
-15400   getDlgItem16
数字输入不正确。它的格式应该是英寸，如:  36 1/4 。
全部的分数形式的英寸数字应是以1/2、1/4、1/8或1/16为格式。
-15401   getDlgItem16
数字输入不正确。它的格式应该是毫米单位。
-15402   getNewCabItemSize
要增加新的项目空间不够。要使新/现存的项目移入橱柜，橱柜
的底部应有一个适当的空白区域。
-15403   getNewCabItemSize
一个橱柜不能定义超过7个对象(垂直计算)。
-15404   changeCabItem
要这样变动空间不够，新的对象不能这样小。
-15405   cabSetupDlg
通过在右边的橱柜上单击它，首先对要被改变的门、抽屉或其他
面板项目做标记。
-15406   cabSetupDlg
首先输入要增加到上面的门、抽屉或其他项目的类型和尺寸，或者
在右边的图像中单击要被复制到其下方的一个对象。
-15407   cabSetupDlg
首先单击橱柜中的要被删除的门、抽屉或其他表面项目标记它们。
被删除项目下的项目将上移。要防止它们上移，你可以将这个项
目转变为一个“空白区域”。
-15408   getNewCabItemSize, changeCabItem
不能将一个抽屉或其他一些项目放入包含一个水槽的橱柜。门、面板
和空白区域例外。
-15409   getNewCabItemSize, changeCabItem
不能将抽屉或刀板放置到一个壁柜中。
-15410   getNewCabItemSize, changeCabItem
不能在一个容纳有一个洗碗机或垃圾捣碎机的橱柜
中放置任何抽屉、门等。
-15411   windSetupDlg
只有当建立窗或门时，该项目才能默认缺省值。现在它不能
被默认赋予缺省值。
-15412   changeCabItem
不能将一个用具改变为一扇门、抽屉等。然而你可以删除或
缩放这个用具。
-15413   cabSetupDlg
不能在一个橱柜正面放置一个用具。用具区域是在平面视图
上放置入一个橱柜的。
-15414   windDefaultDlg
你正在指定方案缺省值。这些值自身不能被默认。

-15415   railSetupDlg
当前不能设置个别栏杆的颜色。呢可以在设置平面图颜色对话框
中设置平面图缺省栏杆颜色。
-15416   changeCabItem
不能将这个橱柜区域变成用具类型，要放置一个用具，在平面图
视图中讲它放置入橱柜中。
-15417   windSetupDlg2
这扇窗显然在内墙上，所以百叶窗不可以出现在你期望的墙边上。
如果在墙一边的房间是一个平台或门廊，你可以先定义这间房间，
再建立百叶窗。

-15418   RoomSetupDlg
这间房间的楼面太低。它可能强制降低下面楼层的顶棚。
-15419   RoomSetupDlg
这个房间的顶棚太高了。它将高突出上面的楼面。
-15420   cabSetupDlg
一个角柜的两边的长度都不能为零。
-15421   makeSpecial
这个橱柜的背面和一边必须和墙或另一橱柜相连，这样才能
将其转变为一个特殊的角柜或弧形角柜。
-15422   RoomSetupDlg   (ceilingCheck returns a 1)
这房间上方有一个楼面平台，它的底部形成了房间的顶棚。除非上方楼层
被定义为“下方敞空”，否则在房间定义中不能不勾选“房间有顶棚”。
-15423   makeSpecial
在你将其转变为一个特殊的角柜或弧形角柜前，这个橱柜的
宽度必须不大于它的深度。
-15424   makeSpecial
要将这个橱柜转变为一个特殊的半岛型弧形柜，它的背面必须
和墙或其他橱柜相连，但是它的两边不可以和任何物体相连。

-15425   makeSpecial
不能将一个包含一个设备的橱柜改变为一个特殊的角柜或弧形角柜。

-15426   RoomSetupDlg
这间房间（通常是车库）上方的房间使用这间房间的楼面作为其楼面。
你可能希望不勾选“房间有顶棚”来保持这种关系。
-15427   RoomSetupDlg    (ceilingCheck returns a 2)
这间房间上方的房间被指定为“下方敞空”，通常你不会为这间房间
指定一个顶棚。

-15428   CabSetupDlg
没能找到这个块状体上方的屋面或平台。
-15431   GenSetupDlgProc
新允许的角度格式不对。角度应该介于 -45 度与 +45 度之间。
-15432   GenSetupDlgProc
新允许的角度和现有允许的角度太接近了(1/2度之内)。
-15433   GenSetupDlgProc
自定义的角度在 -45 度和 +45 度之间。你输入的角度被改变
到该范围内相应的角度。 
-15434   roomDlg::initialize
下方房间的顶棚被上移##，使它能恰当地位于该楼层的下方。

-15435   roomDlg::initialize
下方房间的顶棚被下移##，使它能恰当地位于该楼层的下方。 

-15436   roomDlg::initialize
这间房间的顶棚被上移## ，使它能恰当地位于上方楼层的下方。

-15437   roomDlg::initialize
这间房间的顶棚被下移##，使它能恰当地位于上方楼层的下方。

-15501   Master
当前平面图的文件名称的扩展名必须按照.PLn的形式，其中n 是
位于0和9之间。在以它建立一个多楼层的平面图之前，请重命名
你的平面图文件。
-15502   DoMasterDlg
你的新平面图还没有被保存。\n为了建立新的楼层，你
必须保存你的平面图。
-15503   MasterDlgProc
不能“取消选择”当前工作平面图。你应该选择你希望成为你新的工作平
面图的平面图。
-15504   Do3DSetupDlg
用于三维和立面显示的画面图块数量必须介于1（缺省值）和100之间。
很少将这个值设置高于16。
-15505   MasterDlgProc
将当前工作平面图转换为一个参照平面图，会使当前没有工作平面图。
你应该，先选择你希望成为你新的工作平面图的平面图，然后再选择
一个新的参照平面图。
-15506   MasterDlgProc
不能卸载这个平面图，在另一个视窗中它被用作一个工作或
参照平面图。先关闭那个视窗。
-15507   MasterDlgProc
你选择的楼层没有平面图。要为这个楼层建立一个平面图，
作为新的工作楼层选择它，而不是作为参照楼层。
-15508   Do3DSetupDlg
仅用于平面图视窗或被保存过的立面和剖面图的三维参数设置。
-15509
C将当前工作平面图转换为一个参照平面图，会使当前没有工作平面图。
你应该选择你希望成为你新的工作平面图的平面图。这将自动切换原工
作平面图为“当前”或“参照”状态。

-15510   DoMasterDlg
没能找到或加载 ## 楼层的文件。
-15511   DoMasterDlg
##楼层保持在当前状态，因为你取消了其卸载。
-15512   LayoutFilesDlg
文件名太长。整个的图纸部分文件路径名称不能长于96个
字符。
-15513   DoMasterDlg
不能保存新建的平面图到文件上。.
-15514   LayoutFilesDlg
将输入这个名称到清单上，但不能找到这个平面图文件。
-15515   DoMast


erDlg
楼层##, 源自于它能产生新楼层##,并不存在。
中止全部"显示楼层" 对话框。你可以重试"显示楼层"命
令并创建一个新的空白楼层##。
-15516   MasterDlgProc
每次你显示这个对话框的时候，你只能建立一个新的楼层。
-15517   WallLayerDlgProc
一堵两部分的矮墙的下半部分不可以有缺省的墙类型。
-15518   LayoutFilesDlg
不能成功打开和这图纸有关的全部文件。
-15531   Master::unloadPlan
不能发现或打开文件来保存你的方案。如果要保存到一个
可移动磁盘请确定这个磁盘已经准备好了。
-15532   Master::savelan
取消你的方案的只读属性，或者使用“另存为”命令用一个
不同的名称来保存它。
-15533   plan::saveNormPlan
不能保存方案,它的文件被标为只读。你可以使用“另存为”
命令用一个不同的名称来保存它。
-15534   plan::saveAsPlan
不能使用这个名称。这个早已经存在的文件被标为只读。
-15904   cabDefaultDlg
如果改变到一个不同的橱柜类型，你将失去为当前橱柜类型
输入的设置。确定吗?
-16001   cabMove::startEdit
这个设备/用具必须放置在楼面上，而不是放置在橱柜中。
-16002   cabMove::startEdit
这个设备/用具必须被放置在一个橱柜中。
-16003   cabMove::startEdit
面积太小，不能在这里放置设备或家具。
-16004   cabMove::startEdit
橱柜不足够大以容纳设备/用具。放大它接着放置你的设备。

-16005   cabinet::startEdit
不能建立/编辑壁炉。你点击在比如橱柜、设备或家具
等现有对象上。
-16007   cabinet::initSetup
面积太小，不能建立新的橱柜模块。.
-16008   cabinet::initSetup
面积太小，不能在这里放置一个角柜。
-16009   cabinet::initSetup
面积太小，不能在这放置设备或家具。
-16010   cabMove::startEdit
所有的家具都必须被放置在楼面上，而不是另外的家具、
用具或橱柜的顶部。
-16011   cabMove::startEdit
这个设备或用具必须安放到一个低柜上。你刚才点击在
一个高柜或壁柜上。
-16012   cabMove::startEdit
你不可以将一个设备放置到一个特殊(边角柜、弧形角柜或
半岛弧形柜、角柜）橱柜上。
-16013   cabMove::startEdit
这个设备或用具必须被放置到一个低柜或者高柜、橱柜上。
你刚才点击在一个壁柜上。
-16014   sinkOK
不能将一个水槽放置入有两个或更多个抽屉的橱柜中。如果
只有一个抽屉在顶部将没问题。- 抽屉将被修改为一块面板。
-16015   sinkOK
除非它是一个小型的放置于台面下冰箱，一个内置的冰箱
或冷藏箱必须被放置入一个高柜中。
-16016   cabMove::startEdit
这个对象必须被放置到一个用具、设备或家具项目上。
-16017   cabMove::startEdit
该对象安装在一个高柜的正面。你点击的是一个低柜或高柜。

-16018   cabMove::startEdit
一个转角水槽安装在一个转角低柜上。
-16019   cabMove::startEdit
该对象安装在低柜或高柜的正面，它不能被安装在一个
转角柜上。
-16020   cabMove::startEdit
这个对象不能被放置入一个转角柜。
-16021   cabMove::startEdit
这个对象不能被放置入一个壁柜。
-16024   cabinet::initSetup
面积太小，不能在这里建立新的壁炉。在宽度上至少需要 4 英尺，
在深度上至少需要 2 英尺或更多。
-16025   cabinet::initSetup
面积太小，不能在这里建立新的壁炉。在宽度上至少需要1200毫米，
在深度上至少需要600毫米或更多。
-16026   cabinet::dropCabDoor
请单击在你要放置被选择的橱柜门的一个橱柜上。
-16027   door::dropDoor
请单击在你要放置被选择门的门道上。
-16028   cabinetDlg::dialogHandler
单击图库按钮从图库中选择一扇橱柜门。
-16030   counterLink
一个多义线构成台面下的橱柜的高度应相同。
-16031   counterLink
在一个多义线台面下没有发现橱柜。不能决定它的高度。
-16032   makeNewYard
必须在你方案的底层建立一条新的周界线。
-16033   DoWMCommand   (BRODERBN only)
你必须在当前视窗中显示底层来建立地面覆盖物。

-16900   cabMove::startEdit
将删除这个橱柜中的设备或用具，使得你能安装新的
设备或用具，确定吗?
-17001   landing::findLandSections
在按住鼠标左键的时候拖曳来拉出一个新的楼梯段。
在两个楼梯段的端点（一个顶端和一个底端）附近
单击，建立一个楼梯平台。
-17002   landing::findLandSections
要建立一个楼梯平台，一个楼梯段的顶端必须位于另一个
楼梯段的底端附近。显然两个楼梯段的底端或两个顶端在
你的平面图中靠的很近。
-17003   landing::linkToSections
这两个楼梯段已经被另一个平台连接起来。
-17004   landing::linkToSections
这些楼梯段末端中的一个已经被连接到一个楼梯平台或其他
楼梯段。
-17005   landing::findLandSections
不能建立位于上层（当前楼层之上）和下层（当前楼层之
下）楼梯段之间的楼梯平台。
-17006   editSection::dblClick
不能恰当地处理超过## 个楼梯段（三个楼梯段）的楼梯。
请移去一个或更多个楼梯段（单击它们并按删除键）并再
试一遍。
-17008   landing::lineUpSections
不能生成平台。楼梯段靠的太近了。
-17009   landing::makeLanding
楼梯平台不能连接超过 ## 个楼梯段。
-17010   editSection::finishEdit
如果可能的话，任何连接两个楼层的楼梯必须尽量从低
的一层拖拉到高的一层。如果这个楼梯是从一个楼层到
房屋外面的话，那将没问题。
-18100   room::roomAnal
在你的平面图中墙和一扇窗或门相交。
-18101   room::roomAnal
这扇门可能太窄了。除非它通往一个小壁橱或储藏区域，
否则一扇门至少应二英尺四英尺宽（最好二英尺六英寸）。

-18102   room::roomAnal
这扇门可能太窄了。除非它通往一个小壁橱或储藏区域，
否则一扇门至少应700毫米宽（最好750毫米）。
-18103   room::roomAnal
你可能希望使这扇室外门更宽。室外门一般是900毫米或
更宽。要移动家具或其他大型物件穿过一扇窄门的话，是
件困难的事。 
-18104   plan::planCheck
房间没有门。你应该在里面创建一扇。
-18106   plan::planCheck
有车库门的一间房间不是车库!
-18107   plan::planCheck
命名为车库的房间没有一个车库门开口。
-18108   plan::planCheck
你的车库只能由车库门进入。如果这时一个与房屋连接的车
库的话，你可能希望有一个标准的门洞通往外面，另外一个
门洞通往房屋。
-18109   plan::planCheck
你的车库没有窗。如果你觉得不需要窗的话，你可能希望在车库
门上设定窗。
-18110   plan::planCheck
一个车库的内部必须至少19英尺深才能容纳一辆标准大小的
车。车辆在车库的时候，你应该留出更多的行走空间。

-18111   plan::planCheck
单车车库内部至少应9英尺宽。
-18112   plan::planCheck
双车车库内部至少应18英尺宽。
-18113   plan::planCheck
车库门的宽度少于 8 英尺。标准宽度是8和9英尺。

-18114   plan::planCheck
看上去你想让你的车库门容纳两辆车。如果是这样的话，它
应该是16英尺宽。双车车库门的标准宽度是16和18英尺。

-18120   plan::planCheck
这房间被命名为浴室，可没有任何洗浴设备。
-18121   plan::planCheck
你可能希望将这间房间重新命名为浴室以外的名称，因为它只
包含了一个浴室水槽。如果你不这样的话，你可能希望在顶棚
上放置一个排气扇。
-18122   plan::planCheck
如果这间浴室没有窗的话，需要一个排气扇(从图库中)。

-18123   pan::planCheck
推荐所有浴室都安装一个排气扇(从图库中)。
-18124   plan::planCheck
这个抽水马桶的背部必须靠着墙。
-18125   plan::planCheck
在抽水马桶的前部和对面墙或橱柜之间，你应该留出600毫米
的空间。
-18126   plan::planCheck
这个吊灯或壁灯或吊扇没有被连接到一个开关上。放置一个
开关，并将其和这个电气设备相连。
-18127   plan::planCheck
这个开关没有被连接到任何东西上。
-18128   plan::planCheck
这个壁橱的深度看来应在18 和 23 英寸之间。注意在这里需要
24英寸（最好25）的深度来悬挂衣服。
-18129   plan::planCheck
这看来是一个衣物壁橱。如果是的话，你可能希望放置搁板和
杆（在建造-> 橱柜下）。
-18130   plan::planCheck
这个对象所处的电路中只包含了开关(没有什么可以开的)或者
开关也没有。
-18140   plan::planCheck
这间卧室没有窗。大多情况下卧室需要窗。
-18141   plan::planCheck
你可能忘了给这间房间安装窗了。
-18142   plan::planCheck
你应该为这间浴室放置一扇窗，因为它有一堵外墙。
-18143   plan::planCheck
你可能希望增加一扇窗来使这个门厅或入口区域明亮，
因为它有一堵外墙。
-18144   plan::planCheck
这间房间应有一扇窗。由于它没有一堵外墙，你可能
需要稍稍改变一下你的设计。
-18146   plan::planCheck
居住房间、生活区域或者你吃、煮、睡的地方必须7乘
10 英尺（70平方英尺）大小。如果这是一个壁橱、用
具区域等，请相应地命名它们。
-18147   plan::planCheck
一个门厅至少38 英寸宽。
-18148   plan::planCheck
在每个卧室都需要一个烟感报警器。
-18149   plan::planCheck
在你的方案中的一个房间的面积至少应120 平方英尺或更多。
-18150   plan::planCheck
除每个卧室中的那些以外，在每个楼面上你必须放置一个烟感
报警器(从图库中)。每个房间必须放置一个，并且还应放置在
通往卧室的任何走廊中。
-18151   plan::planCheck
虽然并不要求，你应考虑在哪里放置电话线插座。这些在图库中
都有，并可沿墙放置。
-18152   plan::planCheck
你可能希望放置额外的电话线插座。当房屋建完，再要安装它们
就很困难了。
-18153   plan::planCheck
虽然并不要求，你应考虑在哪里放置电话线插座。这些在图库中
都有，并可沿墙放置。
-18154   plan::planCheck
你可能希望放置额外的电话线插座。当房屋建完，再要安装它们
就很困难了。
-18155   plan::defaultRoomName
这件房间有一张床，可能意味着是间卧室，可它没有窗。

-18156    plan::planCheck
这间卧室没有一扇窗足够大用作逃生出口( 面积0.54 平方米，一边
最短0.6米)。如果窗的类型可以、制造商同意的话，你可以在窗规格
对话框中指定一扇窗为逃生出口窗（几乎全部区域都可以被打开）。

-18160   plan::planCheck
如果你赋予这个房间一个名称，程序将能更好地检查你的方案。
请使用房间规格对话框来定义它。
-18171   plan::checkExterior
这个室外灯没有连接到开关上。
-18172   plan::checkExterior
这个室外开关没有连接到任何对象上。
-18302   roomPair
在看来是车库的地方，发现厨房或浴室的设备或用具。
-18304   roomPair
在看来是车库的地方，发现卧室家具。
-18306   roomPair
在看来是车库的地方，发现浴室水槽或其他设备。
-18308   roomPair
在看来是厨房的地方，发现卧室家具。
-18310   roomPair
在看来是卧室的地方发现洗衣用具。
-18312   roomPair
设备项目(炉子、热水器等)似乎放错了房间。
-18314   roomPair
设备或用具放在没有入口的狭小空间中。
-18401   plan::fixOpenings
窗出现在内墙上。
-18510   plan::planCheck
一间车库的内部至少应5700毫米深，以容纳一辆标准车辆。
车辆在车库的时候，你应该留出更多的行走空间。

-18511   plan::planCheck
单车车库的内部至少应2700毫米宽。
-18512   plan::planCheck
双车车库的内部至少应5400毫米宽。
-18513   plan::planCheck
车库门的宽度小于2400毫米。2400毫米和2700毫米是标准的
门宽度。
-18514   plan::planCheck
看来你要这扇车库门容纳两辆车。如果是这样的话，它至少应
是4800毫米宽。4800毫米和5400毫米是标准的双车车库门宽。

-18525   plan::planCheck
在抽水马桶前方和对面墙或橱柜之间的距离，至少应留出600毫米。

-18528   plan::planCheck
这个壁橱的深度应介于450毫米和580毫米之间。注意，这里要求
600 (620 更好)毫米的深度用来悬挂衣服。
-18546   plan::planCheck
居住房间、生活区域或者你吃、煮、睡的地方必须2100毫米乘
3000毫米（6.3平方米）大小。如果这是一个壁橱、用具区域等，
请相应地命名它们。
-18547   plan::planCheck
走廊至少应为960毫米宽。
-18549   plan::planCheck
你平面图中的一个房间的面积至少应为11平方米或更多。
-18601   dispBitMaps
材质位图文件的大小应为64 乘64 位的倍数。(64 x 64, 128 x 128,
64 x 128, 等)这个材质在渲染时将被忽略。
-19001   errorLogger::errorManage
在这个平面图中方案检查没有发现任何错误。
-20001   groupMove::startEdit
包含要被移动对象的长方形每边至少600毫米长。
on each side.
-20803   plan::planSave
PROFILE.PL1 只能保存为一个英制单位文件。系统现在的单位是米制！

-20804   plan::planSave
PROFILEM.PL1只能保存为一个米制单位文件。系统现在的单位是英制！

-20902   saveNormPlan
由于先前发生的系统错误，不能保存。在此时保存会生成坏文件。你最好
退出系统并重新启动，但如果你真的希望保存并且没有保存过的话，你可
以取消保存，并使用保存为的命令，避免用有可能是被破坏的文件覆盖已
有文件。
-20904   saveNormPlan
不能保存图纸，因为它被缩放到一个不同于你目前打印机的一个打印机上。
要修改并保存图纸，应用正确的打印机打开这个图纸，或者在你打开它的
时候改变它到你目前的打印机上。

-22201   specialOpenDXF
被选择的开口必须位于外表面正面向下的纵墙上（屏幕上），
其他被连接的墙必须也存在，使得能定义一个有效的房间。

-22202   planwind::specialDxf
在输出特殊DXF前，你必须选择一个恰当的项目。
-22203   dxfSpecialOpen
在生成指定门/窗的dxf表面信息时，发生错误， 
请检查选择了恰当的项目。
-22204   dxfSpecialOpen
在生成指定橱柜的dxf表面信息时，发生错误。 
请检查选择了恰当的项目。
-23800   write2DLib
不能建立新的图库。
-23801   write2DLib
不能打开新图库的文件。
-23802   write2DLib
在当前平面图中没有橱柜。你必须打开包含所有要被复制入
新图库中的橱柜模块的一个平面图。
-23803   write2DModule
在当前被打开的平面图中没有发现橱柜"##"。不能建立图库。
-23804   write2DLib
没有发现包含二维图符的CAD视窗。
-23805   write2DBlock
在当前活动视窗中没有发现CAD图块"##"。
-23806   write2dLib
这个图库有错误，并被图库生成器记录下来。
请纠正这些错误，然后再建立。
-23807   readGroup2::create
图库## 可能不能工作。它是由比你当前运行的程序更晚的一个
版本产生的。
-23808   write3dLib write2dLib
你要写入的图库文件(##)不能被打开用以写入。
-23809
图库## 是属于Chief Architect的，不能被3D Home Architect读取。
-23810   write2DLib
一个目录标题行出现在.BLD文件的最后一行。它后面应该跟随图库条目。
每个这样的条目的第一行应以一个破折号（-）开始。

-23811   write2DLib
在.BLD文件的##行，应有字母W、D或H(宽度、深度或高度)中的一个。

-23813   write2DLib
不能读取全部尺寸或尺寸允许范围。这两个数字应跟随一个
 W、D或H。.BLD文件的##行。
-23814   write2DLib
在.BLD文件的##行，扩充限制数目不对。可能是0到3，用以决定要扩充
对象时偏移的数字。 0是统一的扩充。也可能是10，后面跟随的是在偏移
在外移动时偏移的两个数字。

-23815   write2DLib
在.BLD文件的##行，扩充偏移数字丢失或格式不对。
-23816   write2DLib
在.BLD文件的##行中不可知的条目。一个目录标题应由0到9开头。
一个图库目录以破折号开头。
-23817    write2DOpen
数字不正确，在#行后面跟了一个"T"。"T"后面跟了整个开口顶部
的4个高度，按树序后面跟随了4个高度中2个偏移。一般需要6个
数字。设置第三或第四个数字为0意味着只规定了2个或3个高度。
如果只规定了2个高度，将不利用偏移。如果是3，则只用到第一个
偏移。
-23819    write2DOpen
在行##一个"R"后面跟随了不正确的数字。"R"后面跟随的数字代表
了这个窗（组）在平面图中如何被代表的。跟在R后面的是用来代表
输入的门或窗的开口数目。跟在这个后面的数字(1-n)，被表现为一
扇门-如果全是窗的话，这个数字是0。跟在这两个数字后面的是(偏移、
宽度)对，一对是属于各自代表的窗/门。按照离开整个开口的位置，
每个偏移是正的或负的值。

-23821   procPicture
在有关.L3C的三维图库文件中没有找到##的信息。在你建立你的二维图库前，必须
建立三维图库。
-23822   processWindowOrDoorPicture
被模块物体用来建立图库的墙不是标准的墙。
  
阁楼墙、栏杆和其他类型的墙不被支持用于图库模块物体。

-23833   processWIndowOrDoorPicture
请将模块项目仅放在从左到右绘制的标准墙类型的墙上。

-23904   write2DModule
橱柜将从墙分离，并且彼此都被放置入新图库中。

-24001   toolbar
一个工具栏离开了屏幕，它已被移回屏幕区域。.
-24100   window or door module library
在这个方案中没有窗/门。 
这个结构文件包含了窗/门/组合门窗模块，并在方案中
需要相应的窗/门/组合门窗模块。具有和结构文件有关
的一个编码。
-24101   window module library
在平面图中没有发现一个被命名为## 的窗/门组合件。不能建立图库。
-24200   opening::makeWindDoor
不能读取图库中的一扇窗、门或组合门窗。请确认你的图库没有丢失。

-25001   viewDirection
方向对话框只能在三维视窗中使用。
-25002   DoWMCommand
这个功能只能在平面图(二维)视窗中执行。
-25003   DoWMCommand
在演示版中没有材料清单功能。
-25004   DoWMCommand
复制功能还没有执行。
-25005   DoWMCommand
在三维中观察之前，你必须为这个平面图建立底层。
-27888
系统安全故障。 立刻退出系统。不要保存任何文件。

-28000   bayWindow - bowWindow constructors
在弧形墙上不能建立一扇凸窗、方凸窗或弓形凸窗。
-28001   bayWindow - bowWindow constructors
在内墙上不能建立一扇凸窗、方凸窗或弓形凸窗。可能你认为这段墙体是外墙，
但在你的平面图上墙体还没闭合(所有内墙都连接起来)。

-28002   door::door, nwindow::nwindow, bayWindow::bayWindow, bow...
墙空间在这里不够放置一扇门或窗。
-28003   subwall::newOpening
墙空间不够容纳双折门。
-28004   door::door
墙空间不够容纳一扇车库门(包括饰边)。最小的门宽度是1800毫米。

-28005   door::door
不能在内墙上放置一扇车库门。
-28006   nwindow::nwindow
在栏杆上不能放置一扇窗，除非它是实体栏杆，并使用标准门模式在栏杆上开口。 

-28007   door::door
使用标准门按钮或菜单选择在栏杆上放置一个开口。

-28008   editOpening::finishEdit
不能在一个栏杆开口放置一扇门。
-28009   subWall::newOpening
空间大小不够让窗或门复制到这段墙上。
-28010   doorSetupDlg
门至少得1800毫米宽才能转为车库门。
-28011   doorSetupDlg
门至少得1200毫米宽才能转为推拉门。
-28012   deleteItem
不能删除凸窗的窗构件。
-28013   door::door
对于推拉门（包括饰边）来说空间不够。门宽度至少为
1200毫米。
-28014   door::door
对于双折门（包括饰边）来说空间不够。门宽度至少为
600毫米。
-28015   editOpening::initEdit2D
对于双折门（包括饰边）来说空间不够。门宽度至少为
600毫米。另外当它开启的时候，墙空间必须足以容纳它。
-28016   windSetupDlg
只有上下推拉窗、双平开窗和双上悬窗或下悬窗可被标明
为逃生出口。
-28017   editOpening::create
空间大小不够容纳凸窗。
-28018   doorSetupDlg
按图库按钮来选择并转换成一扇图库中的门。
-28019   doorSetupDlg
当选择多重门时，不能改变图库门状态。
-28021   editOpening::startEdit
你现在位于壁炉模式下。因为这里已经有了一扇窗或门，
所以不能在这个位置建立一个壁炉。
-28022   editOpening::startEdit
因为这里已经有了一个壁炉，所以不能在这个位置建立一
扇窗或门。如果你想移动或缩放这个壁炉，你必须切换到
壁炉模式。
-28023   subWall::newOpening
空间大小不足以复制基础圆桩或基座到这段墙上。
-28025   editOpening::startEdit
因为你单击鼠标左键的位置离开任何标准的墙或栏杆太远，
所以不能用图案填充墙。
-28026   editOpening::startEdit
因为你点击鼠标左键的位置离开任何的墙体都太远了，
所以不能建立或修改一扇门或窗。
-28027   editOpening::startEdit
因为你单击鼠标左键的位置离开任何墙体太远，所以不能
建立一个壁炉。
-28028   editOpening::startEdit
不能在离开一堵墙的地方或在一堵隐形墙上建立一根柱子/方柱/圆桩。
你可以建立它们用于支撑梁或不用于定位的墙。
-28029   editOpening::startEdit
离开墙角或交叉处太近，不能建立一扇门、窗或壁炉。在离开
墙和其他墙相交处较远的地方试一下。

-28030   editOpening::startEdit
离开墙角或交叉处太近。要在一个角落或墙相交处放置柱子/圆桩，
先在离开相交处的地方建立它，接着将它移动到你要放置的位置。

-28031   editOpening::startEdit
离开一个墙角或相交处太近。要填充一段墙，单击在目标墙上，不过
请离开一个墙角或与其他墙的相交处远一点。

-28034   editOpening::startEdit
不能将开口放置到基础底板大放脚上。
-28035   editOpening::dblClick
不能打开一个凸窗、方凸窗或弓形凸窗用以进一步修改。
当然你可以打开窗组件。通过“下一步”按钮或TAB键可以
这样做。
-28036   doorDlg::dialogHandler
缺省门不能是一扇推拉门、双折门或车库门。你必须选择
“门道”、“单扇弹簧门”或从图库中选择一扇门。 
-28041   editOpening::create
不能在另外的门或窗的顶部粘帖门/窗。
-28042   bayDlg::apply
一扇凸窗必须至少有2部分，但不能多于20 。
-28043   bayDlg::apply
这扇凸窗的角度必须大于10度小于90度（一扇方凸窗的角度
是90度）。
-28090   cabinet::write
特殊橱柜类型设置不正确。 请记录这个错误号码并
通知ART公司。
-28091   Master::allRoomOver
由于在你的平面图中房间太多（超过80个），不能完成生成
平台/屋顶。
-28092   lowContainedMaster  (ROOFLOW)
在楼层##上被标记的房间有一个较低的顶棚，并被周围较高
顶棚的房间所包围。往往它是一个你升高周围房间顶棚时，
而忘了升高其顶棚的壁橱。如果这个顶棚的高度和邻近房间
高度一致的话，房屋建造将很简单，屋顶生成得也会更好。
-28093   floorCeilIntersect
在楼层##上被标记的房间突出于其下层的顶棚。
-28901   nwindow::nwindow
正在一堵内墙上建立一扇窗。如果你想继续的话，按“确定”。
-28902   subWall::newOpening
这扇图库窗的宽度不够。确定要减少其宽度吗?
-28903   door::door
在外墙上不能建立一扇双折门。如果你希望继续，按“确定”。

-28904   door::door
正在外墙上建立一扇双折门。如果你希望继续，按“确定”。

-29101   loadDXFFace
三维坐标的数字在DXF文件##中不是三的倍数，它属于靠近线条
##的表面端。
-29102   readInDxf
要读取DXF的信息，必须有一个活动CAD窗口，要么在一个
平面图视窗或者在一个CAD详图视窗中。

-29103   dxfWriteLib
在指定的目录下没有发现(3D) DXF文件。
-29104   dxfReadLib
没有发现三维图库对象 - 图库 ## 现在在你的安装目录下吗?
-29105   dxfTranslate
文件中线条损坏，要指定一个数字作为序号的首位- 命令对。
在DXF文件## 的##线条。
-29106   dxfTranslate
读取DXF文件## 的 ## 线条时发生错误。 可能是由于文件的意外
终止。需要得到一个"EOF"指示来结束一个DXF文件。
-29107   dxfWriteLib
不能打开文件 ## 。将忽略这个对象并继续建立过程。
-29108   myReadDXF
在你的DXF文件中的图块不能被这个版本的程序读取。在你的其他
CAD系统中先炸开它们，然后再生成一个DXF文件用于输入到Chief 
Architect中。请注意，Chief Architect的DXF输出文件能生成设备
或家具的图块。这些图块不能被当前版本的程序读回。

-29109   dxfWriteLib
文件名 ## 太长了，或者它有空格。这将使图库有问题，推荐你
缩短这个名称并重建图库。
如果这个文件不是被一个图库使用的，你应该将其移动到另一个
目录下。
-29110   dxfPositionLib
没能找到这个 ## 三维图库。
-29111   dxfPositionLib
在三维图库中没能找到这个要求的对象(##) 。
-29112   AskBlockNameProc
你可以为这个新的CAD图块输入一个新的名称，因为在这个平面图中
使用相同名称的图块已经存在。否则就使用平面图中现有的图块。
如果你使用现有的图块，你正在复制到这个平面图的实例将参照现有
的图块。
-29113   dxfReadLib
在三维图库中不能读取对象标题。
-29114   dxfRead
必须打开一个平面图视窗来读入一个DXF文件。
-29115   dxfReadLayerDialog
超过了最多100个图层的限制，不能映射图层。
-29116   fixtHeadNew::makeLibraryDoor
在你安装目录的图库子目录下没有找到橱柜门图库##。
用标准框架面板门替换它。
-29117   fixtHeadNew::makeLibraryDoor
在你安装目录的图库子目录下没有找到门库##。
 
-29118   dxfWriteLib (Status message, not error)
整个Dxf文件被处理: ##
-29200   vrmlwrite
只能从透视图输出VRML文件（全景照相机）。
-29201   vrmlwrite
警告，你正在你的VRML输出文件中使用位图（BMP）文件，
许多VRML浏览器不支持位图文件。使用JPG或PNG文件，或
者用你的BMP文件建立一个GIF文件。要获得更多信息请查阅
参考手册。
-29301   plan::matWrite
不能保存主清单。这个##文件是只读类型。 
-29302   DoWMCommand
在选择“从房间建造”前，单击一个房间并对其标号。
-29303   plan::matRead
主清单不能被保存。不能写到文件## 。
-29311   spreadCommand
先切换到一个活动平面图视窗，然后选择菜单项目，在围绕
你希望列出清单的区域拖出一个长方形。
-29316   materialList::matExport
不能打开输出文件。
-29320   DoWMCommand
你已经打开了一个材料主清单。
-29329   metaWrite
不能打开临时文件le for metaFile.
-29330   matIO::readList
在MATERIAL.DAT文件的行中的额外项目。
-29331   matIO::readList
在MATERIAL.DAT文件的行中的丢失项目。
-29332   matIO::readList
严重的缓冲溢出在matIO::读取清单。
-29333   newMatWriteOut
在保存材料清单前，你必须首先保存你的平面图。切换到平面
图视窗并保存它。
-29400   Shader
要被输出到着色状态的表面有一个位图材质，没能找到
这个位图文件##
-29401   OGL setup
被OpenGL使用的表面有一个材质，没有找到这个材质文件: 
##
-29801   RoofDlgProc
屋顶坡度不能超过4比1,即, 48"高度比 12" 跨度。
-29802   RoofDlgProc
屋顶坡度不能超过4比1,即,4000毫米高度比 1000毫米跨度。
-29803   RoofDlgProc
屋顶坡度不能低于1/4"高度比12"跨度。
-29804   RoofDlgProc
屋顶坡度不能低于20毫米高比1000毫米跨度。
-29805   RoofDlgProc
平斜天沟的值必须介于0(基线被要求平行于高墙)
和1(基线和墙的角度等于60度)之间。
-29806   RoofDlgProc
一个屋面弯曲的角度必须大于等于6度并小于等于90度。

-29900   RoofDlgProc
T你手工建立的和已经被编辑的屋面将被删除。确定吗?

-29901   RoofDlgProc
你手工建立的屋面将被删除。确定吗?
-29902   RoofDlgProc
你编辑并修改过的屋面将被删除。确定吗?
-29930   ResetToolbars
你确定要恢复缺省的工具栏吗？你将失去已经建立的自定义工
具条。单击取消命令保留当前的工具栏。
-30000   DoWMCadCom
在CAD功能中还没有尺寸标注线。
-30001   plan::extDimenGen
除非包括闭合的房间，否则不能标注你的平面图。
-30002   editDimen::finishEdit
在尺寸标注线上只有两个标号，所以不能删除这个标号。你可以
删除整个标注线。

-30003   editGen::forcePrep
这个标注数字显示的是对象的大小或宽度，而不是位置。改变
标注数字只能移动对象而不能缩放它们。
-30004   room::dimenSide
在你的平面图中有太多的墙，不能全部标注这个平面图。
-30005   plan::makeRoom
在你平面图的室外部分有超过60个墙面。如果外表面很复杂的
话，这没有问题。否则请检查一下，看看是否构成外表面的墙
的任一面没有和其他墙面恰当地接合(你的平面图没有闭合)。

-30006   plan::makeRoom
太多的墙用于定义这间房间，或者定义你平面图外部的墙在
一个或更多的地方不能恰当地接合(你的平面图没有被“闭合”)。

-30007   plan::makeRoom
在一间内部房间中的墙面数量超过了30。对于一间特别复杂的
房间是可以的。否则你可以在你的平面图中利用用于房间定义
的强来定义房间区域。
-30008   plan::updateRooms
房间定义错误。程序可能不得不删除一个房间定义。这可能
是因为外面的一间房间在其里面包裹了一间小房间的大部份。
如果是这样的话，试着将这间外面的房间分割成几间小房间。
-30009   planSave
不能将平面图文件写到磁盘上。你的磁盘显然已满了。
-30010   autoSaveInit
不能指定一个计时器。将不能每五分钟自动保存你的平面图。
尽管这样，其他系统功能不受影响。

-30011   reqLocation
不能执行和房间有关的任何功能，因为你当前的平面图上还没有
形成任何房间。
-30012   reqLocation
在选择了菜单上和房间有关的功能后，你必须用鼠标左键在你的
平面图上选择房间的内部。
-30013   copyToClip
不能指定一个位图来传递屏幕信息给剪贴板，可能是由于缺少内存。

-30014   autoSaveFile
由于可能的程序问题，当自动保存你的文件时发生错误。
文件名.PAn的文件可能被破坏或不能被使用。试着保存
你的文件到硬盘。如果你不能，文件名.PBn should的文
件可能还有用。立刻退出程序，并重新命名它。
-30015   autoSaveCheck
上此发生系统崩溃!! 你当时正在工作的每个楼层应有一个
自动保存的文件。选择菜单中的“文件”，然后“打开”，并在
打开文件对话框的右下部分的框中查找“自动保存文件”。你
可以打开接着并保存其中任何一些来保留你最近的工作。
.PAn 文件将被自动保存为一个 .PLn file。如果不能打开
文件名.PAn ，试试文件名.PBn。
-30016   openPlan
不能打开。文件不是一个平面图(.PLn)文件。
-30017
这个文件不是一个平面图文件，或者它的后缀名不正确。
只允许后缀名是".PLn"、".PBn"和".PAn"的文件，其中
"n" 是楼层编号。
-30018   saveAsPlan
平面图文件的名称输入不正确。程序能缺省指定这个文件名的
后缀。如果你要自己输入，它的格式应是".PLn" ，其中n是介
于0和9之间。
-30019   saveAsPlan
不能使用你指定的文件名。请再试试“保存”或“保存为”。
-30020   openPlan
你要求的楼层不存在。
-30021   saveAsPlan
有这个名称的文件正被打开。如果你希望覆盖这个文件的话，
先关闭它。
-30022   openPlan
已经打开了一个图纸视窗。你不能打开第二个。
-30023   editPullLine::finishEdit
在观察立面图或三维视图前，你必须为本方案建立一个底层。
-30024   editPullLine::finishEdit
你必须按你希望观察的方向从你的视点开始拖出一条线。

-30025   editPullLine::finishEdit
你只能从一个平面图视窗指定一个透视图。
-30026   reqLocation
你仅能从一个平面图视窗指定用于内部立面图视图的墙。

-30027   copyFile
不能打开要复制现有文件到其上的新文件。
-30028   mainView
在立面图中栏杆不能被恰当地渲染，看上去它们将象墙。

-30029   mainViewAll
在平面图中放置了太大/太多的对象。 不能渲染整个楼层。从家具开始，
一些对象或对象的部分可能丢失。
-30030   editPullLine::finishEdit
灯仅能被放置在平面图视窗中。
-30031   DoFrameCommand
一个直观图视窗已经存在。在建立另一个之前关闭它。
-30032   DoFrameCommand
使用这个为一个已经被显示的平面图打开一个另外的视窗。你能
使用文件菜单中的打开或新文件来显示一个平面图。
-30033   DoFrameCommand
新的视窗将只是一个新增的平面图或墙立面图，而不是透视图或
方案直观图。
-30035   spawnit call
不能连接到互联网。请确定你已经安装了一个缺省的互联网浏览器。
Chief和InternetExplorer与Netscape配合得很好。
-30036   autoSaveFile
自动保存时发生要删除图纸文件 - 通知ART公司。
-30037   save file
你选择的路径和文件名称太长。
请再次保存，选择一个较短的路径和文件名称。
-30038   spawnit call
由于不能找到它的文件，不能打开用户操作手册，它原本应在 ##.
或者可能是用来读取手册的Adobe Acrobat没有被恰当地安装。
-30039   shellExecute VRML export
可能因为你的VRML文件浏览器没有被恰当地安装，所以不能打开VRML文件。  
VRML File:  ##
-30040   linkToWeb call
不能连接到互联网地址 ##。 
确定你已经安装了一个缺省的互联网浏览器。本程序和
Explorer及Netscape结合得相当好。
-30041   shellExecute material list export
不能打开材料文件## ，可能因为你没有恰当地安装你的缺省表单/编辑器。
-30042   install call
在要尝试从ART公司获得一个安装密码时，发生一个错误。
请确定你已经安装了一个缺省的网络浏览器。Chief和InternetExplorer与
Netscape配合得很好。请打电话208-666-1316给ART公司获取帮助。
-30043   uninstall call
在尝试要卸载Chief的时候，发生一个错误。
请确定你已经安装了一个缺省的网络浏览器。Chief和InternetExplorer与
Netscape配合得很好。请打电话208-666-1316给ART公司获取帮助。
-30044   badSerial call
你输入的CD密钥是无效的。请核实你已经正确地输入了它并再试
一次。
-30045   badRenderError call
在渲染时发生了一个意想不到的错误。当使用一些三维显卡的时候可能
会发生。当你的渲染视窗太大的时候也可能发生。使视窗小一点并看情
况是否依然存在。发生的错误将会被报告在状态栏上。
\n\n接洽你显示卡的制造商看是否有一个新的驱动程序。
\n\n确认在继续工作前，你保存了你的工作进度。 
-30046   spawnit call
不能执行planfind.exe程序，由于发现或运行这个程序错误。

-30055   WinMain
警告 - 这个程序已经运行在你的计算机上。你现在正在第二
次启动程序(不推荐)。
-30091   
抱歉，演示版不允许保存文件。
-30092   
抱歉，演示版不允许输出任何文件。
-30093   spreadCommand
抱歉，演示版不能打印或输出材料清单。
-30094   DoWMCommand
抱歉,演示版不允许进行任何打印。
-30114   undoSaveFile
不能保存文件用于以后恢复。请禁止恢复功能(在平面图设置对话框中）

-30115   undoRestoreFile
不能恢复... 在你的参数设置中你设置了恢复功能吗?
-30116   saveAsPlan
不能将另一楼层的平面图改为底层平面图。
-30917   saveAsPlan
具有这个名称的其他楼层的平面图文件已经存在。必须删除它们
以避免与你新方案的其他楼层产生混乱。确定要删除它们吗?

-30918   saveAsPlan
从当前平面图保存##楼层为新平面图中的##楼层。勾选确定
命令继续。
-30923   nameCheck
平面图文件名称必须以".PLn"结尾，其中"n"是介于0和9之间。
你的后缀不正确并将被改为".PL1".
-31000   DimDlgProc
输入了不正确的数字。请输入以英寸为单位的数字，或者你可以
输入以英尺为单位的数字，后面只要跟一个"ft"就可以了。

-31001   DimDlgProc
输入了不正确的数字。请输入以毫米为单位的数字。
-31002   displayCamera
当一个透视三维视图是活动视窗的时候，你仅可移动照相机
或显示其视图。
-31003   displayCamera
活动平面图视窗中没有照相机。
-31004   PrntSetupDlg
打印机的比例应不小于0.5并不大于2.0。
-31006   elevate
在这个新的视图中，不能分配三维存储信息。关闭这个新的
视窗以及其他视窗，并再试一遍。
-31007   elevPrep
不能建立三维视图。注意从一个平面图，不能同时观看超过
4个透视图和总共8个三维视图（不包括墙立面图）。

-31008   elevPrep
不能显示基础的立面图和三维视图。
-31009   various Do routines for displaying dialogs
在一个基础平面图中不能显示该对象的对话框。
-31010   PlanColorsDlgProc
颜色编号不正确，应介于1和40之间。重新恢复先前的编号。

-31011   PlanColorsDlgProc
要改变颜色，你可以点击在一个对象，如门上并使其颜色为当前颜色。

-31012   colorDlgProc
不能选择着色明暗度用以进行个别调整。使用"对比度"滑块
可改变颜色的明暗程度。同时你也可以使用其他滑块。

-31013   colorDlgProc
你可以只使用这些滑块来改变当前颜色和此时的明暗程度。
选择"三维-> 缺省颜色"菜单项目改变本方案的缺省颜色选择。
在个别对象的对话框中的"颜色"按钮可以改变它的颜色选择。

-31014   PlanColorsDlgProc
单击左边的一个编辑框来选择一个对象类型。然后，你可以输入
它的数字来为这个对象选择一种颜色或者单击这个颜色方块。


-31015   surfColorPick
墙或楼面的颜色不能改变为房间颜色，因为找不到墙或楼面是
其一部分的房间。

-31017   viewScene::fineOrder
表面计算发生循环。不能完成视图。关闭这个视窗并尝试一个
略微不同的视点。

-31018   viewScene::fineOrder
表面计算发生循环。不能完成视图。 另一个视点或视角可能会
好一点。


-31019   viewScene::fineOrder
表面分解循环。可能是由屋面引起的。另一个视点或视角可能会
好一点。
-31020   viewScene::fineOrder
表面分解循环。可能是由屋面引起的。另一个视点或视角可能会
好一点。
-31021   cadPlan::openView
不能打开这个视图。
-31022   editWall::dblClick
不能对齐墙 - 可能有一堵使得该墙被捕捉住的墙(可能是隐形的
阁楼墙)。移开或后拉这另一堵墙并试着再次对齐。

-31030   matListDlg
在设置其特性前，输入这个新材料的名称。
-31032   RoofDlgProc
屋面被锁定，除非解除锁定，否则不能重建屋顶，。 
-31901   RoofDlgProc
确定要自动重建屋顶吗?这将删除原有的屋面。
-31922   editWall::dblClick
不能移动墙，可能是因为它捕捉到一段被连接的墙。按确认命令
通过对齐重新放置墙。按取消命令让它留在原地。
-32001   room::wallRuns
这间房间没有门或门道。房间有了一扇门后才能自动放置插座。

-32003   editRoom::outletPlace
在这个区域不能自动放置插座。选择"建造->电气-> 110伏插座"
你可以手工放置它们。
-32005   room::wallRuns
要放置插座的区域太大或太复杂了。在一个大的开放平面图中这种
情况有可能发生，甚至当即使当房间区域都被定义好了的时候。可
能放置了多数的插座。你将不得不手工放置其余的插座。
-32006   iomod2, various places
磁盘已满，不能存储到磁盘上。你的文件将被删节。
-32007   readgrp -
图库文件"##" 的名叫"##"的一个目录没有子目录。在建立图库时，
所有的目录在其下都应有子目录。
-32008   no foundation
没有基础。请从显示楼层对话框，建立你的基础。
-32009   layer name exists
具有该名称的图层设置已经存在。请输入一个唯一的名称。
-32010   object cannot be added to a library
不能增加这些对象到一个图库.\n\n要增加到一个线条图库, 对象必须是具有一条垂直边的封闭多义线.\n要增加到一个cad图块图库,对象必须是一个非嵌套的cad图块.\n\n对多个选择对象来说，所有的对象必须是同一类型。

-32020 Invalid Terrain Properties
无效的地形属性。地形生成被取消。
-32021 No layersets in plan
本方案中没有定义图层设置。
-32022 Outdated Terrain
由于地形引擎的改变，你的地形不能被恢复。请使用“建造地形”命令来恢复地形。
-32030 Material Name
你使用的名称已经被另一种材料使用
-32031 Group Name
你选择的名称已被另一组使用。请输入一个不同的名称。 
-99999   xxxx::xxxx
*** This is here just to terminate the error message file ***
-
-